
附件：

	全民健身场地设施项目参数及价格征集表



	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	产品参数
	备注

	1
	电动跑步机
	
	3
	台
	
	
	
	1、速度范围:≥0.8-18KM/H

2、坡度范围:≥0%-12%

3、跑台尺寸:≥500*1350mm

4、跑带厚度:≥t1.6mm
5、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.6-2008《固定式健身器材　第6部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法》

	2
	前驱椭圆机
	
	2
	台
	
	
	
	1、步幅：≥18英寸；

2、磁控轮：≥7KG;

3、阻力：≥24段；

4、最大承重：≥130kg；

5、显示屏：≥5.5寸LCD背光屏
6、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.9-2008《固定式健身器材第9部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法》

	3
	动感单车
	
	2
	台
	
	
	
	1、飞轮重量：≥13kg；

2、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.10-2008《固定式健身器材　第10部分：带有固定轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法》

	4
	综合多功能史密斯机
	
	1
	台
	
	
	
	1、杠铃杆高度≥18级可调；配置≥6个杠铃片放置杆；有辅助安全装置；

2、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材　第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》

	5
	推胸训练器械
	
	1
	台
	
	
	
	1、配置≥2个杠铃片放置杆；
2、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材　第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》

	6
	哑铃架
	
	1
	台
	
	
	
	1、配置≥6副哑铃放置位；
2、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材　第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》

	7
	可调式哑铃凳
	
	1
	台
	
	
	
	产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材　第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》

	8
	哑铃
	
	1
	套
	
	
	
	规格：2.5kg,5kg,7.5kg,10kg,12.5kg,15kg（各一副，共105kg,共6副）

	10
	杠铃片
	
	90
	KG
	
	
	
	规格：2.5kg*2，5kg*2，10kg，20kg；

	11
	杠铃杆
	
	1
	支
	
	
	
	钢质、2.2M、大孔

	12
	匹克球运动地板（2片）
	
	336
	平米
	
	
	
	规格：21m *1.83m，厚度不小于3.0mm

产品等级：赛事级

	13
	匹克球网柱（含网）
	
	2
	副
	
	
	
	含网

	14
	挡网
	
	110
	平米
	
	
	
	尺寸：1.2m*2m 框架型

含灯柱、单开门

	15
	LED专业球场灯
	
	4
	盏
	
	
	
	1、输入电压：AC100-277V,50/60 Hz；

2、系统功耗：≥300W

3、光源：LED

4、光学透镜：采用整体式PC透镜，矩阵排列设计，高光效输出；

5、电源：铰链式电源密封盖设计，内置电源，瞬时启动功能，电源效率高，安全可靠；

6、表面处理：灯体散热器采用静电粉末喷塑耐高温；

7、IP等级：优于IP66，防水结构设计+高阻丝硅胶防水圈设计，双重保护；

	
	合计
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